
#### [无线双口打印服务器设置方法 V1.1](http://www.helpota.com/p/5v32dt7i9wss" \l "collapse0)

首先感谢你选购我们的高速网络打印服务器，接下来请根据下面的教程步骤来执行既可完成安装。（根据我们的统计，无法自行安装完成的客人都有一个共同的特点就是跳着看教程）其次在文章的最下面我们有常见问题的QA

准备工作：  
一、首先要确保你的电脑单接打印机，能正常打印。。。这个是打印服务器正常工作的前提。

二、（二和三是有线连接教程，无线连接可直接跳过）连接打印服务器电源，连接打印机USB打印线，连接局域网网络线至打印服务器上。（连接示意图在包装盒上）

  
三、打印服务器通电3分钟后，用手机搜索一个带@MG\_XXXX的无线信号，无线密码为：77777777 (8个7)，手机将自动弹出一个网页窗，也可以通过手机浏览器访问http://192.168.77.1（@MG信号在会在设备启动后的30分钟将自动关闭）



箭头所指的IP地址为打印服务器当前的IP地址，请记下后面我们会用到。（我们设备首次开机默认从路由器获得IP，一旦获取到IP后将固定）



四、（四是无线连接教程，使用有线连接的可以直接跳过）连接打印服务器电源，连接打印机USB打印线  
1.打印服务器通电3分钟后，用手机搜索一个带@MG\_XXXX的无线信号，无线密码为：77777777 (8个7)，手机将自动弹出一个网页窗，也可以通过手机浏览器访问http://192.168.77.1（@MG信号在会在设备启动后的30分钟将自动关闭）  
  
2.点击切换连接切换至无线连接  
  
  
3.跟随图片点击选择无线连接  
  
4.点击扫描按键，等待扫描后点击 WIFI名称 并输入WIFI密码进行连接  


5.如图操作点击选择自动获取IP还是固定IP，选择填写后点击保存。  
  
6.等待2分钟后重新连接打印机服务器，用手机搜索一个带@MG\_XXXX的无线信号，无线密码为：77777777 (8个7)，手机将自动弹出一个网页窗，也可以通过手机浏览器访问http://192.168.77.1（@MG信号在会在设备启动后的30分钟将自动关闭）  
箭头所指的IP地址为打印服务器当前的IP地址，请记下后面我们会用到。




****如果如图提示中继失败、一般是wifi密码输入有误重新按照四的步骤操作一遍。****  
电脑设置：  
完成以上操作后，我们进入电脑的控制面板-设备-打印机和扫描仪，选中要设置的打印机，点管理进入。（为确保设置顺利，请确保当前电脑通过接USB打印线到打印机上能正常打印，即表明驱动是正确的）




选择打印机属性



点到端口-添加端口-选择Standard TCP/IP Prot-点击新端口



输入打印机服务器的IP地址（在前面有教如何通过手机查看打印服务器IP地址），点击下一步后，会要等上1分钟。




一定要选择自定义



点击完成



点击应用这个很重要。




对于有两个网络的环境，例如一个网络是用于连接互联网网，一个网络用于连接内部网络，我们具备跨网段连接的功能，支持两个不同的网络同时接入打印服务器，实现两个网络的机器都可以使用这个打印服务器。我们到网络设置中切换成双网络，对IN口OUT口分别配置两个相对应网络的IP地址即可（如果你的网络环境只有一个网络，或者以上内容看不懂，请跳过此处说明）



常见问题处理：

问：我的设置一切正常，但是电脑就是不能打印。

答：检查下打印机是否处于脱机状态，在打印机的队列中看下标题是否有出现脱机使用打印机，有的话，将勾去掉即可。



问：我的打印机可以打印，但是会一直不断的打印纸张出来。  
答：到打印机的属性-端口-把 启用双向支持 勾去掉即可

