
#### [（统信系统）无线双口打印服务器设置方法 V1.2](http://www.helpota.com/p/bdxyv1l9lnxx" \l "collapse0)

首先感谢你选购我们的高速网络打印服务器，接下来请根据下面的教程步骤来执行既可完成安装。（根据我们的统计，无法自行安装完成的客人都有一个共同的特点就是跳着看教程）

准备工作：  
一、首先要确保你的电脑单接打印机，能正常打印。。。这个是打印服务器正常工作的前提。

二、连接打印服务器电源，连接打印机USB打印线，连接局域网网络线至打印服务器上。（连接示意图在包装盒上）



三、打印服务器通电3分钟后，用手机搜索一个带@MG\_XXXX的无线信号，无线密码为：77777777 (8个7)，手机将自动弹出一个网页窗，也可以通过手机浏览器访问http://192.168.77.1（@MG信号在会在设备启动后的30分钟将自动关闭）




箭头所指的IP地址为打印服务器当前的IP地址，请记下后面我们会用到。（我们设备首次开机默认从路由器获得IP，一旦获取到IP后将固定），并且确认打印服务器已经识别到打印机型号！！！




****四、电脑设置：****

****1、点击左下角启动器-选择打印管理器****




****2、点击添加打印机****




****3、输入打印服务器ip地址进行搜索打印机设备****



****4、手动安装打印机驱动****



****5、安装成功点击打印测试页检查正常出纸即可****



****对于有两个网络的环境，例如一个网络是用于连接互联网网，一个网络用于连接内部网络，我们具备跨网段连接的功能，支持两个不同的网络同时接入打印服务器，实现两个网络的机器都可以使用这个打印服务器。我们到网络设置中切换成双网络，对IN口OUT口分别配置两个相对应网络的IP地址即可（如果你的网络环境只有一个网络，或者以上内容看不懂，请跳过此处说明）****

****